**Техническа спецификация по процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:**

**"Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:**

**- Обособена позиция 1: Система за съхранение с една кула (1 брой);**

**- Обособена позиция 2: Хидравлична абкант преса (1 брой)"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на актива** | **Количество** | **Минимални технически и/или функционални характеристики** |
| **1.** | **Система за съхранение с една кула** | **1 бр.** | 1. Максимална товароносимост на един палет – мин. 3000 кг  2. Максимална номинална площ на палета - мин 1500х3000мм  3. Максимална височина на подреждане за един палет – мин. 90мм  4. Наличие на минимум 25 броя палетни места с максимална товароносимост на палетно място – мин. 3000 кг  5. Габаритна височина на система за съхранение с една кула – макс. 5730мм  6. Скорост на повдигащ агрегат – мин. 15м/мин.  7. Наличие на телесервиз и диагностика по време на гаранционния срок и след неговото изтичане |
| **2.** | **Хидравлична абкант преса** | **1 бр.** | 1. Усилие на огъване: 1000 kN;  2. Дължина на огъване: 3060 mm;  3. Хидравлично захващане за горни и долни инструменти;  4. Полезна монтажна височина при хидравлична захващане за инструменти - мин.500 mm;  5. Свободно преминаване между колоните: мин. 3300 mm;  6. Саморегулираща комбинирана система за бомбиране;  7. Система на заден ограничител 4 оси: X – ос, R – ос, Z 1 – ос, Z 2 – ос;  8. Лазерна защита за безопасност; |